Måling af tid med micro:bit:

(Starter når pin0 forbindes til GND og stopper når pin1 forbindes til GND. Brug alligatornæb)

